Assignment #2: Relazione

Programmazione di reti

baiardi martina

lombardini alessandro

TASK 1

## Descrizione della FSM Server

Il server attende nello stato di *wait\_connection* una qualsiasi richiesta di connessione da parte di un client sulla porta designata. Quando un client effettua una richiesta, dopo aver effettuato la connessione, il server passa allo stato di *wait\_hello\_message*, dove attende che venga inviato un hello message dal client.

Il client invia il messaggio e il server, che a seguito della ricezione, controlla che sia valido:

1. Se l’esito risulta **positivo,** invia un messaggio di conferma al client e passa allo stato di *wait\_probe\_message*. In questo caso il server passa allo stato di *wait\_probe\_message*, dove attende i messaggi di probe da parte del client.
2. Se l’esito risulta **negativo**, invia un messaggio di errore al client e chiude la connessione. Lo stato del server ritorna quello iniziale di *wait\_connection*.

All’arrivo di un nuovo messaggio, il server controlla la sua validità come nello stato precedente:


1. Se l’esito risulta **positivo,** invia indietro il messaggio ricevuto e attende di ricevere i messaggi di probe successivi;
2. Se l’esito risulta **negativo**, invia un messaggio di errore al client e chiude la connessione. Lo stato del server ritorna quello iniziale di *wait\_connection*.

Lo stato *wait\_probe\_message* non cambia finchè il messaggio ricevuto, oltre ad essere valido, non è l’ultimo fra quelli previsti, la quantità specificata nell’*hello message*.

Una volta arrivati tutti i messaggi di probe validi, lo stato cambia in *wait\_bye\_message*, ovvero il server si mette in attesa del *bye message.* Quando il server riceve un messaggio, controlla che questo sia effettivamente il *bye message* atteso:


1. Se l’esito è **positivo**, invia un messaggio di conferma al client.
2. Se l’esito è **negativo**, invia al client un messaggio di errore.

Una volta inviata la risposta, il server procede con la chiusura della connessione e torna in ascolto di nuove richieste nello stato di *wait\_connection*.



## Descrizione della FSM del Client

Il client si connette al server e invia un *hello message*, posizionandosi nello stato di *wait\_hello\_message\_response*. Una risposta **negativa** implica un errore, dunque chiude la connessione e l’applicativo termina; una risposta **positiva** prevede lo spostamento nello stato di *wait\_probe\_message\_response* inviando un primo *probe message.* Se la risposta coincide con il messaggio inviato, il client può procedere con l’invio del probe successivo, altrimenti viene termianto l’applicativo. Non appena sono stati inviati un numero di *probe message* pari al valore indicato nell’*hello message* e per ciascuno quali ricevuto un echo back da parte del server, il client può cambiare stato in *wait\_bye\_message response*, inviando un *bye\_message* al server. In caso arrivi un messaggio di conferma positivo viene chiusa la connessione con successo, nel caso in cui il messaggio sia invece di errore, viene terminato il programma con un errore, chiudendo anche in questo caso la connessione.



# TASK 2

## Client behaviour

Il client si preoccupa di eseguire la richiesta per instaurare una connessione TCP con il server. Devono essere dunque forniti, all’atto dell’esecuzione, l’indirizzo IP e la porta su cui il server è in ascolto.

L’utente, per esprimere le proprie preferenze riguardo il servizio che vuole utilizzare, può modificare il file *init.conf.* Al suo interno devono essere presenti i dettagli riguardanti la misura da effettuare. Il formato della stringa contenuta al suo interno deve essere:

*<measure\_type><sp><n\_probes><sp><msg\_size><sp><server\_delay>*

*measure\_type:* il tipo di misura che su vuole effettuare; può essere ***thput*** o ***rtt***.

*n\_probes:* il numero di probe che desidera vengano inviati al server.

*msg\_size:* dimensione del payload dei messaggi di probe che vengono inviati al server.

*server\_delay*: tempo di attesa che deve svolgere il server prima di rispondere ai probe del client.

Il client legge queste informazioni e ne valuta la correttezza: se corrette, le estrae popolando una struttura dati interna, la quale viene tenuta aggiornata durante le diverse fasi d’esecuzione, se errate, il client non effettua richieste al server e termina.

La struttura dati è la seguente:

/\* Service structure definition \*/

typedef struct node {

char measureType[6]; /\* Service requested - RTT or THPUT \*/

int nProbes; /\* Number of probe messages to send \*/

int messageSize; /\* Size of probe message's payload \*/

int serverDelay; /\* Delay of server probe message echo (in milliseconds) \*/

int serverFD; /\* File descriptor of socket \*/

int phaseNumber; /\* 1: Hello phase

2: Probe phase

3: Bye phase \*/

} serviceNode;

serviceNode service;

Dove *phaseNumber* è una rappresentazione numerica delle fasi in cui si trova il client attualmente.

Se il contenuto del file è valido, il client esegue una richiesta di connessione al server e invia un *hello message,* entrando poi nello stato di attesa di una risposta da parte del server. Se tale risposta è positiva si prosegue nella creazione del messaggio di probe, altrimenti si chiude direttamente l’applicativo segnalando l’errore. Il *probe message* viene ricreato ad ogni ciclo di invio/ricezione, incrementando il suo **sequence number**, per permettere di far sapere al server lo stato di avanzamento dell’invio dei probe. Il payload invece, il quale non è altro che una sequenza dello stesso carattere, viene creato inizialmente della dimensione desiderata e riutilizzato ad ogni invio di probe.

A seguito dell’invio di messaggio di probe viene fatto partire un timer, il quale viene stoppato a non appena si riceve una risposta da parte del server. Se la risposta corrisponde esattamente al probe inviato viene valutato il RTT del pacchetto in nanosecondi, convertito poi in millisecondi, e stampato; se invece il messaggio di risposta non corrisponde, viene chiusa la connessione e terminato l’applicativo. Una volta terminato l’invio di tutti i *probe message* viene calcolata una media dei loro RTT e stampata in console. Se il client ha espresso la richiesta di avere un calcolo del *througput* allora questo viene calcolato e stampato in kbps, dividendo la dimensione dei pacchetti in kb per la media del RTT precedentemente calcolata.

Infine, viene inviato il *bye message* al server e se ne attende la risposta. Una volta ricevuta, sia nel caso in cui questa sia positiva o negativa, la connessione viene chiusa e l’esecuzione dell’applicativo terminata.

## Server behaviour

Il server è sempre in attesa di connessioni TCP sulla porta indicata dall’utente in fase d’avvio. Possiede a sua volta una struttura dati simile a quella del client, con l’aggiunta di un campo.

/\* Service structure definition \*/

typedef struct node {

char measureType[6]; /\* Service requested - RTT or THPUT \*/

int nProbes; /\* Number of probe messages to send \*/

int messageSize; /\* Size of probe message's payload \*/

int serverDelay; /\* Delay of server probe message echo (in milliseconds) \*/

int connectionFD; /\* File descriptor of socket \*/

int phaseNumber; /\* 0: Ready to accept connection |

1: Ready to accept service request |

2: Ready to echo back |

3: Ready response to bye \*/

int probeSequenceNumberAwaited; /\* Probe sequence number awaited: useful in phase 2 \*/

} serviceNode;

serviceNode service;

Il campo *probeSequenceNumberAwaited* contiene il valore del sequence number che il server attende di ricevere nel prossimo probe. Se questo non corrisponde allora viene inviato un messaggio di errore al client. Le informazioni della struttura dati vengono inizializzate nel momento in cui il server riceve un *hello message* da parte di un client, che contiene tutte le informazioni relative al servizio richiesto.

Esistono tre pattern diversi che il server può accettare: uno per l’*hello message*, uno per il *probe message* e uno per il *bye message.* In funzione del valore di *phaseNumber* il server verifica che il messaggio arrivato soddisfi il pattern relativo allo stato in cui si trova.

Una volta stabilita una connessione con un client, si passa allo stato di attesa di ricezione di un *hello* *message.* Una volta ricevuto, si valuta la sua sintassi e vengono memorizzati i valori dei suoi campi nell’apposita struttura dati. Se il controllo restituisce esito positivo viene inviato un messaggio di conferma al client e viene modificato lo stato, passando in quello di attesa di *probe message*, nel caso in cui invece l’esito sia negativo viene inviato al client un messaggio d’errore e la connessione viene chiusa, tornando allo stato iniziale.

Arrivato un messaggio di probe, questo viene controllato che sia come previsto: se il messaggio non soddisfa il pattern viene segnalato al client, la connessione viene chiusa e il server torna in attesa di una richiesta di connessione, se invece questo soddisfa i criteri del server, tra cui anche la seuquenzialità del sequence\_number, viene inviato al client lo stesso messaggio ricevuto.

Una volta terminati i *probe message* previsti, si passa all’ultimo stato: l’attesa di un *bye message*.

Anche per il *bye message* si effettua un controllo quando viene ricevuto e viene restituito al client un messaggio per fa sapere l’esito del server nella sua valutazione, in questo caso però viene in ogni caso chiusa la connessione, perché le misure dei probe sono già state prese.

## *Note implementative*

Entrambi i codici prevedono una frammentazione, per consentire di renderlo più leggibile.

Per gestire la ricezione di messaggi di dimensione variabile, abbiamo deciso di sfruttare l’allocazione dinamica: in questo modo il server può ricevere pacchetti di qualsiasi dimensione senza problemi.

Il server continua nella lettura fin quando non incontra un carattere *\n,* sempre presente alla fine dei messaggi del client*.* Il server invece invia messaggi che non prevedono l’uso finale del carattere, per questo motivo il client verifica direttamente che il messaggio arrivato coincida con uno dei messaggi previsti dal comportamento del server.

## Grafici delle misure ottenute